Приложение № 2

к части 3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ

КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА»

**Технические характеристики рекламных конструкций**

Требования к техническим характеристикам рекламных конструкций установлены в соответствии с постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 24.12.2014 № 451 «Об утверждении правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Рамонского муниципального района Воронежской области».

Установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в строгом соответствии с размерами, техническими характеристиками, допустимыми дизайнами и иными требованиями, указанными в настоящем разделе.


1. Техническое описание и требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций тип щит 3 х 6 м:

***Щиты 3 х 6 м*** - щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 3 х 6 м. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его сторон. Количество сторон щита не может быть более двух. Фундамент щита не должен выступать над уровнем земли. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 – 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений. При этом они должны быть декоративно оформлены по согласованию с администрацией Рамонского муниципального района Воронежской области. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону.

**Щит 3,0 х 6,0 м**

Отдельно стоящие на земле объекты рекламы и информации, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из

фундамента, каркаса и информационного поля.

**Габаритные размеры конструкции**



**Основные характеристики конструкции**

|  |  |
| --- | --- |
| Опора | Одиночная стальная профильная труба, облицованная декоративным коробом прямоугольного сечения шириной 750 мм, антикоррозийная обработка всех металлически частей (гарантийный срок не менее 5 лет) |
| Фундамент | Заглубленный |
| Облицовка | Алюминий или композитный материал, поверхность гладкая, короб герметичный |
| Окрашивание | Полимерно-порошковое, цвета по каталогу RALClassic 9004  (серый) |
| Освещение | Внутренний или внешний подсвет |
| Ширина короба | 6200 мм |
| Высота короба | 3200 мм |
| Глубина короба | 300 мм |
| Максимальная  высота | 7000 х 11000 мм |

Техническое описание: Конструкция, установленная на собственной опоре, допускаются односторонние конструкции

\*В исключительных случаях, когда не существует технической возможности, может применяться тип не заглубляемого фундамента. В этом случае он должен быть облицован декоративным камнем и представлять собой объект благоустройства.